

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| **Моделі і технічні характеристики** | **3** |
| **Частини інвалідної коляски** | **8** |
| **Інвалідна коляска в згорнутому вигляді** | **9** |
| **Відкриття інвалідної коляски** | **9** |
| **Складання інвалідної коляски** | **10** |
| **Використання гальм** | **10** |
| **Застереження** | **11** |
| **Важливі примітки при використанні інвалідної коляски** | **12** |
| **Ремонтування інвалідної коляски** | **14** |
| **Термін експлуатації інвалідної коляски** | **14** |

**Моделі і технічні характеристики**

**Golfi-2 Eko NEW**



* Призначений для недовгого використання з простою і відкритою конструкцією.
* Складна рама для зручності транспортування і зберігання.
* Поручні і ручки для зручного використання.

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина сидіння | : 44 см |
| Глибина сидіння | : 40 см |
| Висота сидіння | : 48 см |
| Кут сидіння | : - |
| Висота спинки | : 38 см |
| Висота підлокітника | : 30 см |
| Загальна ширина | : 64 см |
| Загальна висота | : 87 см |
| Загальна довжина | : 103 см |
| Ширина в складеному вигляді | : 24 см |
| Задні колеса | : 24’’ заповнене ПУ |
| Передні колеса | : 8’’ заповнене ПУ |
| Матеріал | : сталь |
| Регулювання положення сидіння | : - |
| Вага продукту | : 15,50 кг |
| Максимальна вантажопідйомність | : 100,00 кг |
| Розміри коробки | : 935 × 255 × 895 мм |

**G503**



* Скріплений алюмінієвий каркас для легкого транспортування та зберігання.
* Складана спинка і підніжки для ніг заощаджують більше місця під час транспортування.
* Антибактеріальна оббивка захищає користувача від бактеріальних інфекцій.

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина сидіння | : 45 см |
| Глибина сидіння | : 38 см |
| Висота сидіння | : 45 см |
| Кут сидіння | : - |
| Висота спинки | : 45 см |
| Висота підлокітника | : 21 см |
| Загальна ширина | : 61 см |
| Загальна висота | : 91 см |
| Загальна довжина | : 98 см |
| Ширина в складеному вигляді | : 31 см |
| Задні колеса | : 20’’ заповнене ПУ |
| Передні колеса | : 6’’ заповнене ПУ |
| Матеріал | : алюміній |
| Регулювання положення сидіння | : - |
| Вага продукту | : 10,45 кг |
| Максимальна вантажопідйомність | : 100,00 кг |
| Розміри коробки | : 785 × 280 × 710 мм |

**G120**



* Знімні підлокітники забезпечують легке транспортування користувача в ліжко, автомобіль і т.д.
* Складна рама для зручності транспортування і зберігання.
* Знімні підставки для ніг забезпечують легке зберігання і додаткову маневреність у вузьких місцях, ліфтах і т.д.
* Сидіння з санітарним оснащенням.
* Гальма і ручки для зручного використання.
* Антибактеріальна оббивка захищає користувача від бактеріальних інфекцій.

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина сидіння | : 46 см |
| Глибина сидіння | : 43 см |
| Висота сидіння | : 54 см |
| Кут сидіння | : - |
| Висота спинки | : 37 см |
| Висота підлокітника | : 17 см |
| Загальна ширина | : 66 см |
| Загальна висота | : 90 см |
| Загальна довжина | : 102 см |
| Ширина в складеному вигляді | : 29 см |
| Задні колеса | : 24’’ заповнене ПУ |
| Передні колеса | : 8’’ заповнене ПУ |
| Матеріал | : сталь |
| Регулювання положення сидіння | : - |
| Вага продукту | : 20,10 кг |
| Максимальна вантажопідйомність | : 110,00 кг |
| Розміри коробки | : 810 × 280 × 900 мм |

**Golfi-4**



* Спинка призначена для відкидання 6 рівня / 160 °, як в шезлонг з урахуванням комфорту користувача при довгостроковій експлуатації.
* Підголівник можна позиціонувати відповідно до ергономіки користувачів.
* Легко транспортування в ліжко, автомобіль і т.д. зі знімними підлокітниками.
* Знімні підставки для ніг забезпечують легке зберігання і додаткову маневреність у вузьких місцях, ліфті і т.д.
* Підставки для ніг призначені для піднімання на 90 ° для відпочинку з витягненням ніг в сидячому положенні.
* Підставки для ніг і для стоп регулюються відповідно до довжини ніг користувача.
* Передні колеса забезпечують легке водіння по не рівній місцевості.
* Сидіння з санітарним оснащенням.
* Антибактеріальна оббивка захищає користувача від бактеріальних інфекцій.

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина сидіння | : 46 см |
| Глибина сидіння | : 40 см |
| Висота сидіння | : 54 см |
| Кут сидіння | : 3º |
| Висота спинки | : 41 см |
| Висота підлокітника | : 25 см |
| Загальна ширина | : 65 см |
| Загальна висота | : 125 см |
| Загальна довжина | : 118 см |
| Ширина в складеному вигляді | : 35 см |
| Задні колеса | : 24’’ заповнене ПУ |
| Передні колеса | : 8’’ заповнене ПУ |
| Матеріал | : сталь |
| Регулювання положення сидіння | : - |
| Вага продукту | : 27,00 кг |
| Максимальна вантажопідйомність | : 120,00 кг |
| Розміри коробки | : 1160 × 310 × 800 мм |


**G140**




* Надзвичайно зміцнена структура рами і подвійна перехресна каркасна система забезпечують зручне використання баріатральним користувачам.
* Шарнірні підлокітники забезпечують легке транспортування користувача в ліжко, автомобіль і т.д.
* Дизайн підлокітника спрощує використання обіднього столу і парти.
* Складна рама для зручного транспортування і зберігання.
* Знімні підставки для ніг забезпечують легке зберігання і додаткову маневреність у вузьких місцях, ліфтах і т.д.
* Передні колеса забезпечують легке водіння по не рівній місцевості.
* Гальма і ручки для зручного використання.
* Сидіння та спинка подушки забезпечують комфорт у довготривалому користуванні.
* Антибактеріальна оббивка захищає користувача від бактеріальних інфекцій.

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина сидіння | : 46 см |
| Глибина сидіння | : 45 см |
| Висота сидіння | : 52 см |
| Кут сидіння | : - |
| Висота спинки | : 48 см |
| Висота підлокітника | : 25 см |
| Загальна ширина | : 74 см |
| Загальна висота | : 93 см |
| Загальна довжина | : 114 см |
| Ширина в складеному вигляді | : 29 см |
| Задні колеса | : 24’’ заповнене ПУ |
| Передні колеса | : 8’’ заповнене ПУ |
| Матеріал | : сталь |
| Регулювання положення сидіння | : - |
| Вага продукту | : 20,00 кг |
| Максимальна вантажопідйомність | : 205,00 кг |
| Розміри коробки | : 820 × 320 × 900 мм |


**Частини інвалідної коляски**




**Туалетний апарат**

****

**Інвалідна коляска в згорнутому вигляді**



**Відкриття інвалідної коляски**







Обережно! Не кладіть руку або палець на з’єднання сидіння або під сидіння.

**Складання інвалідної коляски**


Спинка, що фіксується і складається

1. Переверніть підставку для стоп вверх в напрямку стрілки
2. Підніміть центр сидіння вверх, щоб скласти інвалідне крісло.

**Використання гальм**

Для самостійного маневрування інвалідною коляскою



Потягніть обидва важеля гальм назад, щоб зафіксувати коляску.

Щоб зняти фіксацію гальма, натисніть його важелі вперед.

**Застереження!**

* Не забувайте використовувати гальма, навіть зупиняючись на короткий час. Зробіть звичкою використання гальм.
* Інвалідна коляска не може виконати раптові зупинки, так що не збільшуйте швидкість занадто, коли знаходитесь в ній.
* При крутому повороті, зменшуйте швидкість, щоб уникнути перекидання.
* Перед переміщенням інвалідної коляски, переконайтеся, що ноги пацієнта знаходяться на підставках для стоп.
* Завжди дбайте про безпеку в першу чергу. Якщо пацієнт не відчуває себе в безпеці наодинці, він/вона повинен(а) звернутися за допомогою, перш ніж продовжити.

**Важливі примітки при використанні інвалідної коляски**

|  |  |
| --- | --- |
| a) |  |
| Будь ласка, складайте підставку для стоп, коли сідаєте чи сходите з інвалідної коляски. | Будь ласка, переконайтеся, що відстань підставок для стоп вище від рівня підлоги на мін. 7 см. Якщо Ви встановите підставки для стоп нижче, ніж ця відстань, інвалідна коляска може розчавити щось, що може завдати шкоди пацієнту. |
|  | |
| b) | Будь ласка, переконайтесь, що гальма зафіксовані, перш ніж сходити або сідати на інвалідну коляску. |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | Будь ласка, не наступайте на підставки для стоп, коли сходите або сідаєте на інвалідну коляску. |
|  | |
| d) | Будь ласка, тримайте інвалідну коляску подалі від нагрівальних приладів.  В іншому випадку, воно може завдати пацієнту серйозних травм. |
|  | |
| e) | |
|  | |
|  | Долаючи сходи, людина, що штовхає коляску повинна наступити на панель натиску і натиснути вниз на ручки, таким чином, щоб передні ролики піднялись на сходинку. Потім потягнути вгору за ручки, щоб підняти задні колеса. Не намагайтеся виштовхнути коляску на сходи силою. |

|  |  |
| --- | --- |
| f) | |
| Для переміщення вгору або вниз по крутому схилу, переконайтеся, що людина, що супроводжує Вас, підтримує інвалідну коляску, в іншому випадку, коляска може перекинутися. Для крутого схилу вниз, коляска повинна бути повернена лицьовою стороною вгору до нахилу, і супроводжуючий повинен підтримувати коляску і поступово спускати її вниз. | |
|  | |
| g) | При підйомі інвалідної коляски з пацієнтом в ній, не тримайтеся за ручки коляски, якщо модель спинки складається. В іншому випадку, спинка сидіння може бути пошкоджена. |

**Ремонтування інвалідної коляски**

Будь ласка, переконайтеся, що всі гайки і шайби ретельно затягнуті за допомогою стандартних елементів управління.

Будь ласка, переконайтеся, що тиск повітря достатній для руху коляски на задніх колесах.

Щоб очистити коляску, спочатку використовуйте вологу ганчірку, а потім суху ганчірку.

**Термін експлуатації інвалідної коляски**

Термін експлуатації інвалідної коляски складає 10 років.

Документ про реєстрацію : Декларація про відповідність